**Red Hat**

[root@example ~]# cd /etc/sysconfig/network-script/

[root@example network-scripts]# cat ifcfg-eth0

# NetXen Incorporated NX3031 Multifunction 1/10-Gigabit Server Adapter

DEVICE=eth0

BOOTPROTO=none

MASTER=bond0

SLAVE=yes

ONBOOT=yes

[root@example network-scripts]# cat ifcfg-eth1

# NetXen Incorporated NX3031 Multifunction 1/10-Gigabit Server Adapter

DEVICE=eth1

BOOTPROTO=none

MASTER=bond0

SLAVE=yes

ONBOOT=yes

[root@example network-scripts]# cat ifcfg-bond0

DEVICE=bond0

BOOTPROTO=static

IPADDR=10.107.134.33

NETMASK=255.255.255.0

ONBOOT=yes

**To verify**

cat /proc/net/bonding/bond0